|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPI DI APPLICAZIONE** |  **APPLICAZIONE SPECIFICA** | **PRODOTTO** | **Utilizzi principali** | **Caratteristiche** | **COME SI APPLICA** |
| **COLATE IN SPESSORE****Tavoli, Bricolage, Inglobamenti** | COLATE 2 CM | **Trasparente** Multiusol(Resina epossidica bicomponente) | **Colate in spessore** (tavoli, lampade, etc)Piccoli oggetti (penne, soprammobili, etc)**Inglobamento piccoli oggetti** (4cm di diametro) | Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore\*TrasparenteAutolivellanteColorabile a piacereAntigraffioBasso ingiallimento | ColataPennelloRullo |
| COLATE 5 CM | **Epoxy Table 5**(Resina epossidica bicomponente) | **Grandi Colate in spessore** (tavoli, lampade, etc)**Inglobamento oggetti medie dimensioni** (10 cm diametro) | Colate da 2 cm fino 5 cm di spessore\*TrasparenteAutolivellanteColorabile a piacereAntigraffioBasso Ingiallimento | Colata PennelloRullo |
| COLATE 10 CM | **Epoxy Table 10**(Resina epossidica bicomponente) | **Grandi Colate di alto spessore** (tavoli, lampade, etc)**Inglobamento oggetti grandi dimensioni** (30 cm diametro) | Colate da 5 cm fino 10 cm di spessore\*TrasparenteAutolivellanteColorabile a piacereAntigraffioBasso ingiallimento | Colata PennelloRullo |
| **PAVIMENTI** | PAVIMENTI ARTISTICILUCIDI / EFFETTO SPECCHIO | **ART-PRO**(Resina epossidica bicomponente) | **Pavimenti lucidi** **a specchio,** decorabile a piacere. | Da 1 mm fino a 10 mm di spessoreTrasparenteAutolivellanteColorabile a piacerePedonabileLucidissima (anche in ambienti umidi) | ColataSpatola dentata (1mm)Rullo |
| **ART-PRO DELUXE**(Resina epossidica bicomponente) | **Per Pavimenti lucidi** a specchio, decorabile a piacere.Anche per **superfici fortemente inclinate.** | Da 1 mm fino a 5 mm di spessoreTrasparenteAutolivellanteColorabile a piacerePedonabile/carrabileLucidissima (anche in ambienti umidi) | ColataSpatola dentata (1mm) |
| CONSOLIDAMENTO PAVIMENTI CEMENTIZI | **RESINSTONE**(Resina Monocomponente Metacrilica) | **Consolida, impregna e riduce l’assorbimento di pavimenti** (sia grezzi, che semi-finiti) in cemento, calcestruzzo o pietra.Donando lucentezza a ravvivando i colori del supporto | TrasparenteAntipolvereRavvia il colore del cementoImpermeabilizzaSpessore 0,1 mm | RulloPennello |
| **GIOIELLI & DECORAZIONI** | RESINE TRASPARENTIBICOMPONENTI | **LIQUIDISSIMA**(Resina epossidica bicomponente) | Per colate in stampi in cui è richiesta la **massina trasparenza ed assenza di microbolle.** | LiquidissimaColate da 2mm fino a 3 cm di spessore.Trasparente (Colorabile)Basso ingiallimento. | ColataSpray  |
| **TRASPARENTE MULTIUSO**(Resina epossidica bicomponente) | **Prodotto multiuso** utilizzabile sia per bijoux, decorazioni, stampi e liquid Art | Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore.AutolivellanteTrasparente (colorabile)Antigraffio.Basso ingiallimentoOttima resistenza meccanica | Colata  |
| **3D FINISH**(Resina epossidica bicomponente) | **Per Finitura lucida su qualsiasi materiale.**Applicabile a pennello. Perfetta per dare **lucentezza e protezione alle creazioni.**Applicabile anche su superfici verticali o irregolari. | Estremamente VeloceDensa (perfetta per rivestire/proteggere)Colate fino a 2mm di spessore.Trasparente (colorabile)AutolivellanteAntigraffio.Lucidissima | PennelloColata |
| **ONE-To-ONE**(Resina epossidica bicomponente) | **Facile utilizzo** (rapporto 1 a 1).Utilizzabile **sia per bijoux, che per decorazioni e finiture lucide.** | Lucidissima (anche in ambienti umidi)TrasparenteDensa (perfetta per rivestire/proteggere) | ColataPennellorullo |
| **ONE-To-ONE Flex**(Resina epossidica bicomponente) | **Facile utilizzo** (rapporto 1 a 1).Una volta catalizzata **resta flessibile**, permettendo ti creare oggetti deformabili. | Lucidissima (anche in ambienti umidi)Trasparente (colorabile a piacere)Basso ingiallimento | Colata |
| RESINE POLIURETANICHE | **I-WHITE**(Resina Poliuretanica bicomponente) | **Indurisce in 10 minuti**Perfetta per creazioni in serie di gioielli o prototipazione rapida. | Colore bianco (colorabile a piacere)LiquidaAutolivellante | Colata |
| RESINE UV | **UV Creation**(Resina monocomponente UV) | Indurisce in 2 minuti (con la torcia UV) | Trasparente (colorabile a piacere)LucidaColabile 2mm per volta (è possibile fare più colate) | PennelloColata |
| **QUADRI****POUR PAINT****PETRI DISH** | FINITURA LUCIDA TRASPARENTE | **ONE-To-ONE**(Resina epossidica bicomponente) | Lucidissima, **perfetta per finitura finale di quadri** (anche in ambienti ad alta umidità) | LucidaTrasparente (colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | Colata |
| LIQUID PAINT/FLUID ART | **TRASPARENTE MULTIUSO**(Resina epossidica bicomponente) | **Prodotto multiuso** utilizzabile sia per bijoux, decorazioni, stampi e liquid art | LucidaTrasparente (colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | Colata |
| **ART-PRO**(Resina epossidica bicomponente) | **Alta viscosità** (per avere contorni chiari e definiti) | LucidaTrasparente (colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | Colata |
| **ART-PRO DELUXE**(Resina epossidica bicomponente) | **Altissima viscosità** (per avere contorni chiari e definiti)Anche per applicazioni verticali | LucidaTrasparente (colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | Colata |
| **PIATTI & VASSOI** | RESINE PER CONTATTO ALIMENTARE | **EPOXYFOOD**(Resina epossidica bicomponente) | **Certificata per contatto alimentare**Perfetta per rivestire piani cucine, Taglieri, piatti, ecc | LucidaAntigraffioTrasparente (colorabile a piacere) | ColataPennello Rullo |
| **STABILIZZAZIONE LEGNO/POLISTIROLO** | PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE | **TRASPARENTE MULTIUSO** (Resina epossidica bicomponente) | Crea una superficie lucida protettiva su legno o polistiroloTrasparente (colorabile a piacere) | Alta ViscositàLucidaTrasparente (colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | SprayPennello Rullo |
| **ART-PRO DELUXE**(Resina epossidica bicomponente) | Crea una superficie lucida protettiva su legno o polistirolo, anche per applicazioni verticaliTrasparente (colorabile a piacere) | Altissima Viscosità.LucidaTrasparente (colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | ColataPennello Rullo |
| IMPREGNAZIONE | **EPOXYWOOD**(Resina epossidica bicomponente) | Bassa Viscosità, impregna in profondità il legno o altri supporti porosi. | Bassa ViscositàColor paglierinoTrasparente (colorabile a piacere | Pennello Rullo |
| **DECORAZIONI/PROTEZIONE****SUPERICI VERTICALI** | Mastice epossidico | **MAGELSTIC**(Stucco epossidico bicomponente) | Mastice/stucco epossidico tixotropico.Applicabile su qualsiasi superficie, non cola. | Color ghiaccio (colorabile a piacere)AntigraffioLevigabile dopo 24h | Spatola |
| RESINE EPOSSIDICHE | **ART-PRO DELUXE**(Resina epossidica bicomponente) | Alta Viscosità. Crea una superficie lucida protettiva anche per applicazioni verticali | Trasparente (colorabile a piacere)Antigraffio | Spatola |
| **MODELLISTICA****STAMPE 3D** | Resina Rapida da colata per prototipazione | **POLYFORM**(poliuretanica bicomponente) | Indurisce in 10 minutiPerfetta per prototipazione rapida. | Colore beige (colorabile a piacere)Antigraffio | Colata |
| Rivestimento protettivo lucido | **3D-FINISH**(epossidica bicomponente) | Perfetto rivestimento stampe 3D o protezione modelli. Aderisce su ogni superfice (escluso PP e PE) | Indurisce in 50 minutiTrasparente (colorabile a piacere)Alta ViscositàAntigraffio | ColataPennello |
| Resina da colata ad alta resistenza | **RESINPRO TRASPARENTE**(epossidica bicomponente) | Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore.Inglobamenti di piccoli oggetti ove sia richiesta una perfetta trasparenza ed un’ottima resistenza meccanica. | Trasparente(Colorabile a piacere)AutolivellanteAntigraffioBasso ingiallimento | ColataSpray |
| **VETRORESINA****FIBRA DI CARBONIO** | Impregnazione manuale | **RESIN CARBON FIBER**(Resina epossidica bicomponente) | Alta resistenza meccanicaApplicabile su tessuti tecnici (fibra di vetro e fibra di carbonio) | TrasparenteAutolivellanteColorabile a piacereAntigraffioBasso ingiallimento | ColataSpatolaPennello |
| Impregnazione sottovuoto | **LIQUIDISSIMA**(Resina epossidica bicomponente) | Bassa viscosità per facilitare impregnazione sottovuotoApplicabile su tessuti tecnici (fibra di vetro e fibra di carbonio) | AntigraffioBasso ingiallimento Trasparente | Sottovuoto |
| **NAUTICA** | RIPRISTINO SUPERFICI | **MAGELSTIC**(Stucco epossidico bicomponente) | Mastice/stucco epossidico tixotropico.Applicabile su qualsiasi superficie, non cola. | Levigabile dopo 24hColor ghiaccio(Colorabile a piacere) | Spatola |
| GEL COAT | **ART-PRO DELUXE**(Resina epossidica bicomponente) | Crea una superficie lucida protettiva sul legno, anche per applicazioni verticali | Alta ViscositàTrasparente (colorabile a piacere)AntigraffioBasso ingiallimentoAutolivellante | ColataSpatola dentata (1mm) |
| CONSOLIDAMENTO IMPREGNAZIONE | **LIQUIDISSIMA**(Resina epossidica bicomponente) | Ideale per impregnare superfici (parquet od altro ) affette da micro fratture e piccoli difetti | LiquidissimaTrasparenteAutolivellanteColorabile a piacereAntigraffioBasso ingiallimento | SprayPennelloRullo |

* È possibile raggiungere spessori più alti, facendo più colate a distanza di 24 h. Esempio con 2 colate di resina da 2cm si possono raggiungere i 4cm.