|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAMPI DI APPLICAZIONE** | **APPLICAZIONE SPECIFICA** | **PRODOTTO** | **Utilizzi principali** | **Caratteristiche** | **COME SI APPLICA** |
| **COLATE IN SPESSORE**  **Tavoli, Bricolage, Inglobamenti** | COLATE 2 CM | **Trasparente** Multiuso  l(Resina epossidica bicomponente) | **Colate in spessore** (tavoli, lampade, etc)  Piccoli oggetti (penne, soprammobili, etc)  **Inglobamento piccoli oggetti** (4cm di diametro) | Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore\*  Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata  Pennello  Rullo |
| COLATE 5 CM | **Epoxy Table 5**  (Resina epossidica bicomponente) | **Grandi Colate in spessore** (tavoli, lampade, etc)  **Inglobamento oggetti medie dimensioni** (10 cm diametro) | Colate da 2 cm fino 5 cm di spessore\*  Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Antigraffio  Basso Ingiallimento | Colata  Pennello  Rullo |
| COLATE 10 CM | **Epoxy Table 10**  (Resina epossidica bicomponente) | **Grandi Colate di alto spessore** (tavoli, lampade, etc)  **Inglobamento oggetti grandi dimensioni** (30 cm diametro) | Colate da 5 cm fino 10 cm di spessore\*  Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata  Pennello  Rullo |
| **PAVIMENTI** | PAVIMENTI ARTISTICI  LUCIDI / EFFETTO SPECCHIO | **ART-PRO**  (Resina epossidica bicomponente) | **Pavimenti lucidi** **a specchio,** decorabile a piacere. | Da 1 mm fino a 10 mm di spessore  Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Pedonabile  Lucidissima (anche in ambienti umidi) | Colata  Spatola dentata (1mm)  Rullo |
| **ART-PRO DELUXE**  (Resina epossidica bicomponente) | **Per Pavimenti lucidi** a specchio, decorabile a piacere.  Anche per **superfici fortemente inclinate.** | Da 1 mm fino a 5 mm di spessore  Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Pedonabile/carrabile  Lucidissima (anche in ambienti umidi) | Colata  Spatola dentata (1mm) |
| CONSOLIDAMENTO PAVIMENTI CEMENTIZI | **RESINSTONE**  (Resina Monocomponente Metacrilica) | **Consolida, impregna e riduce l’assorbimento di pavimenti** (sia grezzi, che semi-finiti) in cemento, calcestruzzo o pietra.  Donando lucentezza a ravvivando i colori del supporto | Trasparente  Antipolvere  Ravvia il colore del cemento  Impermeabilizza  Spessore 0,1 mm | Rullo  Pennello |
| **GIOIELLI & DECORAZIONI** | RESINE TRASPARENTI  BICOMPONENTI | **LIQUIDISSIMA**  (Resina epossidica bicomponente) | Per colate in stampi in cui è richiesta la **massina trasparenza ed assenza di microbolle.** | Liquidissima  Colate da 2mm fino a 3 cm di spessore.  Trasparente (Colorabile)  Basso ingiallimento. | Colata  Spray |
| **TRASPARENTE MULTIUSO**  (Resina epossidica bicomponente) | **Prodotto multiuso** utilizzabile sia per bijoux, decorazioni, stampi e liquid Art | Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore.  Autolivellante  Trasparente (colorabile)  Antigraffio.  Basso ingiallimento  Ottima resistenza meccanica | Colata |
| **3D FINISH**  (Resina epossidica bicomponente) | **Per Finitura lucida su qualsiasi materiale.**  Applicabile a pennello. Perfetta per dare **lucentezza e protezione alle creazioni.**  Applicabile anche su superfici verticali o irregolari. | Estremamente Veloce  Densa (perfetta per rivestire/proteggere)  Colate fino a 2mm di spessore.  Trasparente (colorabile)  Autolivellante  Antigraffio.  Lucidissima | Pennello  Colata |
| **ONE-To-ONE**  (Resina epossidica bicomponente) | **Facile utilizzo** (rapporto 1 a 1).  Utilizzabile **sia per bijoux, che per decorazioni e finiture lucide.** | Lucidissima (anche in ambienti umidi)  Trasparente  Densa (perfetta per rivestire/proteggere) | Colata  Pennello  rullo |
| **ONE-To-ONE Flex**  (Resina epossidica bicomponente) | **Facile utilizzo** (rapporto 1 a 1).  Una volta catalizzata **resta flessibile**, permettendo ti creare oggetti deformabili. | Lucidissima (anche in ambienti umidi)  Trasparente (colorabile a piacere)  Basso ingiallimento | Colata |
| RESINE POLIURETANICHE | **I-WHITE**  (Resina Poliuretanica bicomponente) | **Indurisce in 10 minuti**  Perfetta per creazioni in serie di gioielli o prototipazione rapida. | Colore bianco (colorabile a piacere)  Liquida  Autolivellante | Colata |
| RESINE UV | **UV Creation**  (Resina monocomponente UV) | Indurisce in 2 minuti (con la torcia UV) | Trasparente (colorabile a piacere)  Lucida  Colabile 2mm per volta (è possibile fare più colate) | Pennello  Colata |
| **QUADRI**  **POUR PAINT**  **PETRI DISH** | FINITURA LUCIDA TRASPARENTE | **ONE-To-ONE**  (Resina epossidica bicomponente) | Lucidissima, **perfetta per finitura finale di quadri** (anche in ambienti ad alta umidità) | Lucida  Trasparente (colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata |
| LIQUID PAINT/FLUID ART | **TRASPARENTE MULTIUSO**  (Resina epossidica bicomponente) | **Prodotto multiuso** utilizzabile sia per bijoux, decorazioni, stampi e liquid art | Lucida  Trasparente (colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata |
| **ART-PRO**  (Resina epossidica bicomponente) | **Alta viscosità** (per avere contorni chiari e definiti) | Lucida  Trasparente (colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata |
| **ART-PRO DELUXE**  (Resina epossidica bicomponente) | **Altissima viscosità** (per avere contorni chiari e definiti)  Anche per applicazioni verticali | Lucida  Trasparente (colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata |
| **PIATTI & VASSOI** | RESINE PER CONTATTO ALIMENTARE | **EPOXYFOOD**  (Resina epossidica bicomponente) | **Certificata per contatto alimentare**  Perfetta per rivestire piani cucine, Taglieri, piatti, ecc | Lucida  Antigraffio  Trasparente (colorabile a piacere) | Colata  Pennello  Rullo |
| **STABILIZZAZIONE LEGNO/POLISTIROLO** | PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE | **TRASPARENTE MULTIUSO**  (Resina epossidica bicomponente) | Crea una superficie lucida protettiva su legno o polistirolo  Trasparente (colorabile a piacere) | Alta Viscosità  Lucida  Trasparente (colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Spray  Pennello  Rullo |
| **ART-PRO DELUXE**  (Resina epossidica bicomponente) | Crea una superficie lucida protettiva su legno o polistirolo, anche per applicazioni verticali  Trasparente (colorabile a piacere) | Altissima Viscosità.  Lucida  Trasparente (colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata  Pennello  Rullo |
| IMPREGNAZIONE | **EPOXYWOOD**  (Resina epossidica bicomponente) | Bassa Viscosità, impregna in profondità il legno o altri supporti porosi. | Bassa Viscosità  Color paglierino  Trasparente (colorabile a piacere | Pennello  Rullo |
| **DECORAZIONI/PROTEZIONE**  **SUPERICI VERTICALI** | Mastice epossidico | **MAGELSTIC**  (Stucco epossidico bicomponente) | Mastice/stucco epossidico tixotropico.  Applicabile su qualsiasi superficie, non cola. | Color ghiaccio (colorabile a piacere)  Antigraffio  Levigabile dopo 24h | Spatola |
| RESINE EPOSSIDICHE | **ART-PRO DELUXE**  (Resina epossidica bicomponente) | Alta Viscosità. Crea una superficie lucida protettiva anche per applicazioni verticali | Trasparente (colorabile a piacere)  Antigraffio | Spatola |
| **MODELLISTICA**  **STAMPE 3D** | Resina Rapida da colata per prototipazione | **POLYFORM**  (poliuretanica bicomponente) | Indurisce in 10 minuti  Perfetta per prototipazione rapida. | Colore beige (colorabile a piacere)  Antigraffio | Colata |
| Rivestimento protettivo lucido | **3D-FINISH**  (epossidica bicomponente) | Perfetto rivestimento stampe 3D o protezione modelli. Aderisce su ogni superfice (escluso PP e PE) | Indurisce in 50 minuti  Trasparente (colorabile a piacere)  Alta Viscosità  Antigraffio | Colata  Pennello |
| Resina da colata ad alta resistenza | **RESINPRO TRASPARENTE**  (epossidica bicomponente) | Colate da 2mm fino a 2 cm di spessore.  Inglobamenti di piccoli oggetti ove sia richiesta una perfetta trasparenza ed un’ottima resistenza meccanica. | Trasparente  (Colorabile a piacere)  Autolivellante  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata  Spray |
| **VETRORESINA**  **FIBRA DI CARBONIO** | Impregnazione manuale | **RESIN CARBON FIBER**  (Resina epossidica bicomponente) | Alta resistenza meccanica  Applicabile su tessuti tecnici (fibra di vetro e fibra di carbonio) | Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Antigraffio  Basso ingiallimento | Colata  Spatola  Pennello |
| Impregnazione sottovuoto | **LIQUIDISSIMA**  (Resina epossidica bicomponente) | Bassa viscosità per facilitare impregnazione sottovuoto  Applicabile su tessuti tecnici (fibra di vetro e fibra di carbonio) | Antigraffio  Basso ingiallimento  Trasparente | Sottovuoto |
| **NAUTICA** | RIPRISTINO SUPERFICI | **MAGELSTIC**  (Stucco epossidico bicomponente) | Mastice/stucco epossidico tixotropico.  Applicabile su qualsiasi superficie, non cola. | Levigabile dopo 24h  Color ghiaccio  (Colorabile a piacere) | Spatola |
| GEL COAT | **ART-PRO DELUXE**  (Resina epossidica bicomponente) | Crea una superficie lucida protettiva sul legno, anche per applicazioni verticali | Alta Viscosità  Trasparente (colorabile a piacere)  Antigraffio  Basso ingiallimento  Autolivellante | Colata  Spatola dentata (1mm) |
| CONSOLIDAMENTO  IMPREGNAZIONE | **LIQUIDISSIMA**  (Resina epossidica bicomponente) | Ideale per impregnare superfici (parquet od altro ) affette da micro fratture e piccoli difetti | Liquidissima  Trasparente  Autolivellante  Colorabile a piacere  Antigraffio  Basso ingiallimento | Spray  Pennello  Rullo |

* È possibile raggiungere spessori più alti, facendo più colate a distanza di 24 h. Esempio con 2 colate di resina da 2cm si possono raggiungere i 4cm.